資機材等運搬時における事故一覧表

ＮＥＸＣＯ中日本管内（建設事業限定）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 年度 | 発生日 | 発生時刻 | 天候 | 荷主の工事種別 | 事故発生箇所 | 事故の状況 |
| 1 | 27 | Ｈ27.12.21  （月） | 14：53 | 雲 | 土木工事 | 三重県四日市市  （一般道 東名阪道交差部） | 低床トレーラーに、0.45㎥級と0.15㎥級のバックホウ２台を載せ回送中、高速道路ボックスカルバートの天井にバックホウのアームが接触し、ボックスカルバートの天井部を損傷させた。 |
| 2 | 28 | Ｈ29.01.30  （月） | 6：30 | 雲 | ＰＣ橋上部工工事 | 静岡県静岡市清水区  （一般道） | クローラークレーン搬入車両が、上り坂で対向車とすれ違うため停車した後、発進しようとしたところ後方へ滑動（路面は雨により濡れていた）し左後方が石垣に衝突、クレーン車体の1/2部分が荷台から落ち道を塞ぎ通行止めとなった。 |
| 3 | 29 | Ｈ29.07.28  （金） | 23：15 | 雲 | 鋼橋上部工工事 | 静岡県静岡市葵区  （国道１号 静清バイパス） | 桁を運搬中のトレーラーが、国道１号 静清バイパス（上り線）の高架区間において遮音壁に接触し、さらに前方の遮音壁を損傷させたもの。（遮音壁：損傷約８０ｍ、透光板が割れて高架下の側道に飛散）  バイパスは車線規制、側道は通行止め。（運転手：ケガなし） |
| 4 | 30 | Ｈ30.05.10  （木） | 22：20 | 晴 | 鋼橋上部工工事 | 神奈川県足柄上郡松田町  （国道２４６号） | 大型クレーンのカウンターワゴンのタイヤを運送中、右側のチェーンブロックが破断し、大型タイヤが国道246に落下したもの。（国道標識、ガードレール等破損）これにより国道246号線が約8時間通行止め。 |
| 5 | Ｈ30.11.15  （木） | 15：05 | 晴 | 舗装工事 | 岐阜県高山市荘川町  （東海北陸自動車道） | リース会社の運転手が、バックホウを現場に荷降ろし後、東海北陸下り線を走行中の荘川IC手前にて荷台よりアルミ足場を落下させ一般車２台が乗り上げパンクしたもの。（ケガなし） |
| 6 | Ｈ30.12.20  （木） | 22：30 | 雲 | 鋼橋上部工工事 | 愛知県名古屋市  （一般道 名古屋高速下） | 鋼桁輸送時に一般道を走行中路肩側に寄り過ぎたため、併走する高速道路の橋脚の張出部に鋼桁の一部が接触し、高速の橋脚および運搬していた鋼桁を損傷させたもの。（ケガなし） |
| 7 | Ｈ30.12.22  （土） | 10：05 | 雨 | 舗装工事 | 静岡県静岡市清水区  （中部横断道 建設現場内） | 搬入してきた舗装用機械（マカダムローラ）を回送車から荷卸しする際、ローラーが滑ったため運転手が焦ってハンドルを切り前輪が荷台から落ち横倒しとなった。重機が転倒する際に運転手が飛び降り負傷したもの。（頭頸部打撲、右打撲擦過傷、右足打撲擦過傷） |
| 8 | Ｈ31.01.14  （月祝日） | 18：30 | 晴 | 舗装工事 | 神奈川県海老名市  （新東名 海老名南JCT内） | 11ｔ回送車に7ｔタンデムローラーを積込み、厚木南ＩＣの工事用出入口より圏央道経由で東名厚木ＩＣを降り、一般道より再度現場（新設伊勢原ＪＣＴ内）入場しローラーを荷降ろしする予定であった。その道中の海老名南ＪＣＴのＣランプ内の右カーブ中にローラーが落下し反転した状態で車道を半分塞いだ。ローラーは固縛されていなかった。（第三者被害なし、ランプ閉鎖４時間） |